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特点
● 1/2 2U 标准机箱尺寸 ，支持后面板输出 ，适用于机架式系统集成
● 支持宽范围交流输入及 1000W 恒功率宽范围直流输出 ，提供 60A、 120A 机型 ，覆盖更多电压/电流组合 ，尤其适用于低压大电流测试
● 高精度设置与回读分辨率 ：10mV/1mA
● 支持 100 步 LIST 序列编程与 PC 上位机控制
● 支持 CV/CC 优先模式切换 ，满足不同负载应用需求
● 内置输出泄放电路 ，有效消除关机后的残余高压 ，提升操作安全性
[image: ]● 内置 SAS 模型 ，可模拟光伏组件输出特性 ，支持 EN 50530 与 Sandia 标准 ，便于验证 MPPT 跟踪性能及转换效率
● 全数字控制架构 ，集成过压(OVP)、过流(OCP)、过功率(OPP)、过温度(OTP)等多重保护机制
● 标配 RS232/RS485 通信, 支持 Modbus 及 SCPI 指令 ，便于远程控制和自动化测试
● 3.9-inch TFT LCD 彩屏显示 ，支持输出曲线显示及在线记录 1 分钟数据
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◎性能参数
仪器必须在规定的温度下连续运行 30 分钟以上才能保证以下参数

	[image: ]型号
供电(电压/频率)
	 (
OWH67E010-150
)[image: ]  OWH67E010-60

	
	100-240Vac；50-60Hz

	额定输出
(0℃-40℃)
	电压
	0-150V
	0-60V

	
	限压保护
	155V
	65V

	
	电流
	0-60A
	0-120A

	最大输出功率
	1000W

	负载调整率*
	电压
	≤30mV
	≤30mV

	
	电流
	≤30mA
	≤30mA

	电源调整率
	电压
	≤20mV
	≤20mV

	
	电流
	≤20mA
	≤20mA

	设置解析度
	10mV/1mA

	回读解析度
	10mV/1mA

	设置精确度（%of output+offset)
	电压
	≤0.1%+0.1%FS
	≤0.1%+0.1%FS

	
	电流
	≤0.1%+0.1%FS
	≤0.1%+0.1%FS

	回读精确度（%of output+offset)
	电压
	≤0.1%+0.1%FS
	≤0.1%+0.1%FS

	
	电流
	≤0.1%+0.1%FS
	≤0.1%+0.1%FS

	纹波/噪声
（20Hz-20MHz）
	电压(Vp-p)
	≤ 150mVp-p
	≤ 150mVp-p

	
	电流(rms)
	≤60mA
	≤ 120mA

	输出温度系数(0℃-40℃)
	100ppm/℃（电压） ；200ppm/℃（电流）

	回读温度系数
	100ppm/℃（电压） ；200ppm/℃（电流）

	瞬态恢复时间 (10%-90%额定负载)
	≤ 5.0ms

	显示
	3.9 英寸 TFT 彩色液晶屏

	接口
	RS232 ，RS485 ，CAN 并机

	尺寸（宽*高*深 mm)
	214*88*374

	重量 (kg)
	约 6.3kg


* ：电压负载调整率侦测点为电压补偿端口。
以上参数如有变化不再另行通知 ，请以网站更新为准
◎订货信息
 (
 
订货号
)[image: ][image: ]订货信息
主机型号
	0-150V ，0-60A，
	1000W，
	1CH
	OWH67E010-150

	0-60V ，0-120A，
	1000W，
	1CH
	OWH67E010-60


 (
标配附件
)
	产品快速指南
	————

	符合所在国标准的电源线
	————

	RS485/CAN 通讯接线端子
	7Term-3

	电压远端补偿端子
	7Term-4


 (
选配附件
)
	40A 测试线
	7T2T40

	80A 测试线
	7T2T80

	120A 测试线
	7T2T120

	L 型固定支架
	7L-B
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保修期
)
[image: ]主机保修 1 年 ，不包括附件
 (
福建利利普光电科技有限公司
福建漳州龙文区蓝田开发区鹤鸣路 19 号光电科技楼
Tel:+0596.213.0430       
E-mail :info@owon.co
m.cn
www.owon.com
) (
  
利利普
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