OEL15&30系列技术规格
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：
	型号
	OEL
1530
	OEL
1520
	OEL
1515
	OEL
3030
	OEL
3020
	OEL
3015
	OEL
6030
	OEL
6020
	OEL
6015

	输入
	电压
	0-150V
	0-300V
	0-600V

	
	电流
	0-30A
	0-20A
	0-15A
	0-30A
	0-20A
	0-15A
	0-30A
	0-20A
	0-15A

	
	功率
	300W
	150W
	300W
	150W
	300W
	150W

	最小操作电压
	1.1V@30A
	0.9V@20A
	0.8V@15A
	1.1V@30A
	0.9V@20A
	0.8V@15A
	1.1V@30A
	0.9V@20A
	0.8V@15A

	定电压模式（CV）

	量程
	0-150V
	0-300V
	0-600V

	分辨率
	1mV

	精度
	0.05%+0.05%FS
	0.05%+0.05%FS
	0.05%+0.05%FS

	定电流模式（CC）

	量程
	0-30A
	0-20A
	0-15A
	0-30A
	0-20A
	0-15A
	0-30A
	0-20A
	0-15A

	分辨率
	1mA
	1mA
	1mA

	精度
	0.05%+0.05%IFS
	0.05%+0.05%IFS
	0.05%+0.05%IFS

	定电阻模式（CR）

	量程
	0.05-7.5k Ω
	0.05-7.5k Ω
	0.05-7.5k Ω

	精度 *1
	0.1%+0.01%R
	0.1%+0.01%R
	0.1%+0.01%R

	定功率模式（CP）

	量程
	300W
	150W
	300W
	150W
	300W
	150W

	分辨率
	10mW
	10mW
	10mW

	精度 *1
	0.1%+0.1%FS
	0.1%+0.1%FS
	0.1%+0.1%FS

	动态模式（CCD）

	T1&T2
	0.1ms-50s
	0.1ms-50s
	0.1ms-50s

	上升/下降斜率
	0.01A/ms-2000A/ms
	0.01A/ms-2000A/ms
	0.01A/ms-2000A/ms

	最小上升时间
	20us
	20us
	20us

	电压回读值

	量程
	0-15V/
0-150V
	0-30V/
0-300V
	0-60V/
0-600V

	分辨率
	1mV
	1mV
	1mV

	精度
	0.05%+0.05%FS
	0.05%+0.05%FS
	0.05%+0.05%FS

	电流回读值

	量程
	0-30A
	0-20A
	0-15A
	0-30A
	0-20A
	0-15A
	0-30A
	0-20A
	0-15A

	分辨率
	0.1mA
	0.1mA
	0.1mA

	精度
	0.05%+0.05%FS
	0.05%+0.05%FS
	0.05%+0.05%FS

	功率回读值

	量程
	300W
	150W
	300W
	150W
	300W
	150W

	分辨率
	10mW
	10mW
	10mW

	精度
	0.1%+0.1%FS
	0.1%+0.1%FS
	0.1%+0.1%FS

	保护功能

	过功率保护 （OPP） 
	>OPP值 10ms保护
	>OPP值 10ms保护
	>OPP值 10ms保护

	过电压保护 （OVP） 
	>OVP值 0.1ms保护
	>OVP值 0.1ms保护
	>OVP值 0.1ms保护

	过电流保护 （OCP） 
	>OCP 值 0.1ms保护
	>OCP 值 0.1ms保护
	>OCP 值 0.1ms保护

	过温度保护
	85℃
	85℃
	85℃

	短路

	电流（CC）
	>30A
	>20A
	>15A
	>30A
	>20A
	>15A
	>30A
	>20A
	>15A

	电压（CV）
	0
	0
	0

	电阻（CR）
	50mΩ
	50mΩ
	50mΩ

	测试功能

	测试功能
	支持电池放电容量测试，OCP， OPP测试，该功能为选配，仅带T后缀产品型号
纹波测试功能，为选配，带V后缀产品

	交流参数

	电压范围
	100V-240Vac

	频率范围
	50/60Hz

	接口

	[bookmark: _GoBack]RS232 /RS458
	支持RS232，RS485，USB串口，支持SCPI协议标准

	一般

	散热
	内部智能风扇强制风冷调节

	耐压（输入对大地）
	1.5KV/AC/5mA

	体积（长宽高）
	282.9mm*84.3mm*151.15mm

	净重
	约2.5kg
	约2.5kg
	约2.5kg


* 1精度 电压电流输入值不小于10%FS
如有参数变化不再另行通知，请以网站更新为准。
调整间隔期：建议校准间隔期为一年。
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