
OWH80系列单通道可编程直流电源技术规格
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：

	机型
	OWH80120-1800
1ch
	OWH8080-2000
1ch

	额定输出 (0℃-40℃)
	电压 
	0 -80V
	0 -80V

	
	OVP
	1V-85V
	1V-85V

	
	电流
	0-120A
	0-80A

	
	OCP
	1A-121A
	1A-81A

	
	功率
	1800W
	2000W

	电源电压
	电压/

频率
	198V-240Vac*1；

45Hz-65Hz
	198V-240Vac*1；

45Hz-65Hz

	负载调整率

(%输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+20mV
	≤0.03%+20mV

	
	CC
	≤0.05%+30mA
	≤0.05%+30mA

	电源调整率

(%输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+20mV
	≤0.05%+20mV

	
	CC
	≤0.05%+30mA
	≤0.05%+30mA

	设置解析度
	电压
	10mV
	10mV

	
	电流
	1mA
	1mA

	回读解析度
	电压
	1mV
	1mV

	
	电流
	1mA
	1mA

	设置精确度
	电压
	≤0.05% ± 40mV
	≤0.05% ± 40mV

	
	电流
	≤0.1% ± 0.1%FS
	≤0.1% ± 0.1%FS

	回读精确度
	电压
	≤0.05% ± 40mV
	≤0.05% ± 40mV

	回读精确度
	电压
	≤0.1% ± 0.1%FS
	≤0.1% ± 0.1%FS

	涟波/噪声
	电压
	≤100mVp-p
	≤100mVp-p

	
	电流
	≤100mArms
	≤120mArms

	输出温度系数

(0℃-40℃)
	电压
	100ppm/℃
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃
	200ppm/℃

	回读温度系数
	电压
	100ppm/℃
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃
	200ppm/℃

	瞬态恢复时间
(10%-90% 额定负载)
	≤5.0ms
	≤5.0ms

	工作温度
	0-40℃
	0-40℃

	显示
	4.3英寸的彩色液晶显示

	接口
	USB, LAN, RS485，RS232

	尺寸
	215.0mm（W） X 133.0mm（H） X 446.2mm（D）

	重量
	Approx. 6kg
	Approx. 6kg


*1：输入电压100-120Vac, 输出功率降额一半。
	机型
	OWH50120-1800
1ch

	额定输出 (0℃-40℃)
	电压 
	0 -50V

	
	OVP
	1V-55V

	
	电流
	0-120A

	
	OCP
	1A-121A

	
	功率
	1800W

	电源电压
	电压/频率
	198V-240Vac*1；45Hz-65Hz

	负载调整率(%输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+20mV

	
	CC
	≤0.05%+30mA

	电源调整率(%输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+20mV

	
	CC
	≤0.05%+30mA

	设置解析度
	电压
	10mV

	
	电流
	1mA

	回读解析度
	电压
	1mV

	
	电流
	1mA

	设置精确度
	电压
	≤0.05% ± 40mV

	
	电流
	≤0.1% ± 0.1%FS

	回读精确度
	电压
	≤0.05% ± 40mV

	回读精确度
	电压
	≤0.1% ± 0.1%FS

	涟波/噪声
	电压
	≤100mVp-p

	
	电流
	≤100mArms

	输出温度系数

(0℃-40℃)
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃

	回读温度系数
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃

	瞬态恢复时间(10%-90% 额定负载)
	≤5.0ms

	工作温度
	0-40℃

	显示
	4.3英寸的彩色液晶显示

	接口
	USB, LAN, RS485，RS232

	尺寸
	215.0mm（W） X 133.0mm（H） X 446.2mm（D）

	重量
	Approx. 6kg


*1：输入电压100-120Vac, 输出功率降额一半。
调整间隔期：建议校准间隔期为一年。
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