
OWH9822数字功率计参数附页
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准。
	型号
	OWH9822

	显示
	3.95英寸TFT彩屏

	显示更新率
	0.1s、0.2s、0.5s、1s、2s、5s

	测量对象
	V, A, W, VA, var, λ, fU, CfU, CfI, Upk, Ipk, THD

	测量方式
	CH1

1ph-AC
	CH2

1ph-AC+DC

	电压测量范围
	3.0V-600Vrms   
	0V-1000Vpk*1

	电压量程
	CF=3：75V/150V/300V/600V

CF=6：37.5/75V/150V/300V
	50V/100V/500V/1000V

	电压精度
	±( 0.4%读数+0.1%量程+1字)

	电压分辨率
	0.01V/0.1V

	电流测量范围
	0~20.0Arms(内置)/0-25kA(外置)
	0-20Apk*1(内置)/0-25kA(外置)

	电流量程
	CF=3：0.2A/1A/4A/20A(内置)

CF=6：0.1A/0.5A/2A/10A(内置)

CF=3：0.05V/0.1V/0.2V/0.5V/1V/2V/2.5V(外置)
	0.2A/1A/4A/20A（内置）

0.05V/0.1V/0.2V/0.5V/1V/2V/2.5V(外置)

	电流精度
	±( 0.4%读数+0.1%量程+1字)

	电流分辨率
	0.001A

	量程切换
	自动/手动

	功率范围
	0~36kW
	0~20kW

	功率精度
	±( 0.4%读数+0.1%量程+1字)

	功率分辨率
	0.01W/0.1W/1W

	功率因素范围
	-1.000~1.000

	功率因素精度
	±( 0.4%+0.1%*读数+1字)
	----

	工作频率
	40Hz~70Hz
	DC+40Hz-70Hz

	频率精度
	±(0.1%读数+1字)
	----

	谐波分析
	2.8kHz带宽，最高63次
	----

	积分功能
	瓦时积分(Wh)、安时积分(Ah)

	预热时间
	>30 min

	电流峰值
	60A
	30A

	连续允许最大输入
	Vrms=700V; Irms=24A
	Vpk=1100V; Ipk=24A

	接口
	RS232

	通讯协议
	标准SCPI ， Modbus 通信协议

	波特率(bps)
	4800、9600(default)、19200、38400、57600，115200,

	显示保持
	有

	静音
	有

	按键锁
	有

	电源
	AC 100V~240V  频率 50/60Hz

	精度环境
	18℃~28℃，30%~75%RH (28℃ < 工作温度<18℃时需增加温度系数：读数的 0.05%/℃）

	存储环境
	-10℃~50℃，80% RH 以下不凝结

	工作海拔
	≤2000 米

	机身重量
	1.3kg

	机身尺寸
	235mm(长) × 110mm(高) × 295mm(宽)


*1：指直流峰值最大值。
上述参数如果没有特殊说明指的是采用内置传感器，上述规格中的测量范围为电压/电流额定量程在20%以上，1个字的误差定义详见用户手册4.1章节。
调整间隔期：建议校准间隔期为一年。
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