
SPX系列单路输出直流电源技术规格

仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准。
	型号
	SPX3103
	SPX6103

	输入特性                                                                                   

	电源电压
	198V-240 V/AC

	输入频率
	50/60 Hz

	输入保险丝
	250V, F5A

	额定输出                                                                                        

	电压
	0~30V
	0~60V

	电流
	0~10A
	0~10A

	功率
	300W
	300W

	调整率（CV）





	负载
	≤33mV

	电源
	≤33mV

	调整率（CC）




	负载
	≤30mA

	电源
	≤20mA

	涟波&噪声（噪声带宽20MHz,涟波带宽1MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试）

	电压 （Vrms）
	≤40mVrms
	≤60mVrms

	电流 （Arms）
	≤40mArms
	≤40mArms

	设置解析度

	电压
	10mV
	10mV

	电流
	10mA
	10mA

	回读解析度

	电压
	10mV
	10mV

	电流
	10mA
	10mA

	设置精确度

	电压
	≤0.2%+0.2%FS

	电流
	≤0.2%+0.2%FS

	回读精确度

	电压
	≤0.2%+0.2%FS

	电流
	≤0.2%+0.2%FS

	响应时间

	瞬态恢复时间（10%~90%额定负载）
	≤5.0ms

	保护功能

	OVP
	0~31V
	0~61V

	OCP
	0~10.1A
	0~10.1A

	OTP
	85℃
	85℃

	输出温度系数

	电压
	100ppm/℃

	电流
	200ppm/℃

	回读值温度系数

	电压
	100ppm/℃

	电流
	200ppm/℃

	显示

	显示类型
	3 x 4bit LED 

	环境条件

	温度
	工作温度：0℃～40℃
存储温度：-20℃～60℃

	相对湿度
	≤90%RH；无冷凝

	高度
	2,000米

	冷却
	风扇冷却，温度智能转速控制

	其他

	尺寸
	82mm（宽）× 142mm（高）×226mm（深）

	重量
	约 1.5kg
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